1. **AMAÇ**

Bu talimatın amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan Hassas Terazi cihazının tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde kullanılmasını tanımlamaktır.

1. **KAPSAM**

Bu talimat; İskenderun Teknik Üniversitesi kampüs ve yerleşkelerinde kullanılan Hassas Terazi cihazlarını kapsamaktadır.

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Birim amirleri, teknisyenler ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

1. **TANIMLAR VE KISALTMALAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamakta olup kısaltma kullanılmamıştır.

1. **UYGULAMALAR**
	1. **Kullanım Şekli**
2. Tartıma başlamadan önce terazinin dengede olup olmadığını cihazın üzerindeki su terazisi ile kontrol ediniz. Power tuşuna basarak cihazı açınız
3. Cihazın kalibrasyonu bitip “0” göstergesi ekrana geldiğinde tartmak istediğiniz malzemeyi terazi üzerine yerleştiriniz. Eğer toz tartıyorsanız bir kap içerisinde teraziyi kirletmeyecek şekilde tartım yapınız.
4. Bir kap içerisinde tartım yapıyorsanız kabı ilk önce teraziye yerleştirip dara(0/T) tuşuna basınız.
5. Tartım tamamlandıktan sonra power tuşuna basarak teraziyi kapatınız kirlenmesi durumunda teraziyi temizleyiniz.
6. Terazinin fişini çekmeyiniz, yerini değiştirmeyiniz.
	1. **Kullanım Şeması**
7. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**
	1. **İç Kaynaklı Dokümanlar**

İç kaynaklı doküman bulunmamaktadır.

* 1. **Dış Kaynaklı Dokümanlar**

Dış kaynaklı doküman bulunmamaktadır.