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1. Amaç ve Kapsam
Bu şartname; uçak mekanik, aviyonik ve yapısal bakım faaliyetlerinde kullanılacak, takım seti, ölçüm aleti asgari teknik, belgelendirme, teslimat ve kabul gereklerini belirler.
2. Genel Hükümler
Ürünlerin tamamı yeni, kullanılmamış, hasarsız, güncel üretim ve orijinal üretici ambalajında olacaktır.
Teklif edilen ürünler, ilgili kalemde yazılı teknik özelliklerin tamamını karşılayacaktır. Herhangi bir teknik sapma teklif aşamasında açıkça belirtilecek; belirtilmeyen sapmalar kabul edilmeyecektir.
Teklifte her kalem için üretici, marka, teklif edilen model, menşe ülke, garanti süresi ve üretici katalog/teknik veri sayfası sunulacaktır. Sadece satıcı beyanı teknik doğrulama için yeterli kabul edilmeyecektir.
Ölçüm ve tork aletleri seri numaralı olacaktır. Tork anahtarları teslim tarihinde kalibrasyon geçerliliğinin en az %80’i kalmış, ISO/IEC 17025 izlenebilirliğine sahip kalibrasyon sertifikasıyla teslim edilecektir.
Aletlerde çatlak, çapak, keskin kenar, korozyon, kaplama kusuru, çalışma boşluğu veya fonksiyon kaybı bulunmayacaktır.
Takım setlerinde içerik listesi ile fiziksel içerik birebir uyuşacaktır. Her eksik veya farklı parça uygunsuzluk sayılacaktır.
Garanti süresi, sarf malzemeleri hariç, kesin kabul tarihinden itibaren en az 24 ay olacaktır. Üreticinin daha uzun standart garantisi varsa bu süre geçerli olacaktır.
Teslimatta Türkçe veya İngilizce kullanım/bakım talimatı, üretici uygunluk belgesi (CoC) ve şartnamede istenen diğer belgeler verilecektir.
Teklif edilen ürünlerin havacılık bakımında kullanılmasına engel bir geri çağırma, güvenlik uyarısı veya kullanım kısıtı bulunmayacaktır.
3. Kalem Bazında Teknik Özellikler
3.1. B1 Mekanik Teknisyen Takım Çantası
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır. 
3.1.1 Uçak mekanik bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınabilir ve çekmeceli takım muhafaza sistemi ve görev için gerekli el aletlerinden oluşan takım seti olacaktır.
3.1.2 Set içeriği, idarece onaylanan içerik listesinde yer alan alet cinsi, teknik özellik ve adetlerin tamamını birebir içerecektir.
3.1.3 Aletler profesyonel/endüstriyel sınıfta; korozyona, tekrarlı kullanıma ve havacılık bakım ortamına uygun olacaktır. Lokma ve anahtarlar ilgili ASME B107 serisi gereklerini karşılayacaktır.
3.1.4 Takım yerleşimi, her parçanın eksikliğinin görsel olarak fark edilmesini sağlayan, kapalı hücreli ve yağa dayanıklı iki renkli EVA köpük içinde olacaktır.
3.1.5 Takım Çantası darbeye dayanıklı, kilitlenebilir, taşıma sırasında açılmayı önleyen mandallı ve FOD kontrolüne uygun olacaktır. Her alet ve yuvası kalıcı kod/isim ile işaretlenecektir.
3.1.6 Teklif ile birlikte imzalı içerik listesi, marka-model tablosu, kutu dış ölçüleri, toplam ağırlık ve garanti süresi sunulacaktır.
3.1.7 Mekanik Teknisyen Takım Çantası İçerisinde Bulunması Gereken Aletler;
1. 1/4 inch Sürücülü 10 Parça Derin Lokma Seti, 12 Köşe, 3/16-9/16 inch ch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü 10 Parça Derin Lokma Seti, 12 Köşe, 3/16-9/16 inch ch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set içindeki lokmalar profesyonel tip, ısıl işlem görmüş krom-vanadyum alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı tam polisajlı yüzeyli olacaktır.
Lokma ağızları yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Her lokmada ölçü kalıcı ve okunaklı biçimde işaretlenecek
Kare sürücü bağlantıları tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; el lokmaları ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
2. 1/4 inch Sürücülü 10 Parça Kısa Lokma Seti, 12 Köşe, 3/16-9/16 inch ch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü 10 Parça Kısa Lokma Seti, 12 Köşe, 3/16-9/16 inch ch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set içindeki lokmalar profesyonel tip, ısıl işlem görmüş krom-vanadyum alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı tam polisajlı yüzeyli olacaktır.
Lokma ağızları yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Her lokmada ölçü kalıcı ve okunaklı biçimde işaretlenecek, 
Kare sürücü bağlantıları tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; el lokmaları ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
3. 1/4 inch Sürücülü 11 Parça Altıgen Uç Lokma Seti, 1/16-5/16 inch ch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü 11 Parça Altıgen Uç Lokma Seti, 1/16-5/16 inch ch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set içindeki lokmalar profesyonel tip, ısıl işlem görmüş krom-vanadyum alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı tam polisajlı yüzeyli olacaktır.
Lokma ağızları yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Her lokmada ölçü kalıcı ve okunaklı biçimde işaretlenecek; 
Kare sürücü bağlantıları tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; el lokmaları ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
4. 1/4 inch Sürücülü 9 Parça Üniversal Mafsallı Lokma Seti, 7/32-9/16 inch ch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü 9 Parça Üniversal Mafsallı Lokma Seti, 7/32-9/16 inch ch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set içindeki lokmalar profesyonel tip, ısıl işlem görmüş krom-vanadyum alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı tam polisajlı yüzeyli olacaktır.
Lokma ağızları yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Her lokmada ölçü kalıcı ve okunaklı biçimde işaretlenecek; 
Kare sürücü bağlantıları tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; el lokmaları ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
5. 1/4 inch Sürücülü Cırcır Kolu
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü Cırcır Kolu tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Cırcır mekanizması inch, düşük geri dönüş açılı ince diş yapısında ve tek elle kullanılan yön değiştirme kollu olacaktır.
Kare sürücüde lokmayı güvenli tutan yaylı bilya bulunacak; mekanizma yük altında atlama veya sıkışma yapmayacaktır.
Gövde ve başlık ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli ve ergonomik olacaktır.
ASME B107.10/B107.110 veya eşdeğer standarda uygun olacaktır.
6. 1/4 inch Sürücülü Ara Kol, 2 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü Ara Kol, 2 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Gövde yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
7. 1/4 inch Sürücülü Ara Kol, 4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü Ara Kol, 4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Gövde yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
8. 1/4 inch Sürücülü Ara Kol, 6 inch ch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü Ara Kol, 6 inch ch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Gövde yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
9. 1/4 inch Sürücülü Esnek Ara Kol, 6 inch ch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 1/4 inch Sürücülü Esnek Ara Kol, 6 inch ch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Esnek bölüm, dar alanlarda kontrollü yönlendirme sağlayacak ve çalışma sırasında burulup kalıcı biçimde deforme olmayacaktır.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
10. 3/8 inch Sürücülü 13 Parça Derin Lokma Seti, 12 Köşe, 1/4-1 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü 13 Parça Derin Lokma Seti, 12 Köşe, 1/4-1 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set içindeki lokmalar profesyonel tip, ısıl işlem görmüş krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı tam polisajlı yüzeyli olacaktır.
Lokma ağızları yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Her lokmada ölçü kalıcı ve okunaklı biçimde işaretlenecek; parçalar ölçü sıralı düzenleyici taşıyıcı veya kutu içinde teslim edilecektir.
Kare sürücü bağlantıları tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; el lokmaları ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
11. 3/8 inch Sürücülü 13 Parça Kısa Lokma Seti, 12 Köşe, 1/4-1 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü 13 Parça Kısa Lokma Seti, 12 Köşe, 1/4-1 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set içindeki lokmalar profesyonel tip, ısıl işlem görmüş krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı tam polisajlı yüzeyli olacaktır.
Lokma ağızları yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Her lokmada ölçü kalıcı ve okunaklı biçimde işaretlenecek; parçalar ölçü sıralı düzenleyici taşıyıcı veya kutu içinde teslim edilecektir.
Kare sürücü bağlantıları tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; el lokmaları ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
12. 3/8 inch Sürücülü Standart Cırcır Kolu
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Standart Cırcır Kolu tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Cırcır mekanizması inch, düşük geri dönüş açılı ince diş yapısında ve tek elle kullanılan yön değiştirme kollu olacaktır.
Kare sürücüde lokmayı güvenli tutan yaylı bilya bulunacak; mekanizma yük altında atlama veya sıkışma yapmayacaktır.
Gövde ve başlık ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli ve ergonomik olacaktır.
ASME B107.10/B107.110 veya eşdeğer standarda uygun olacaktır.
13. 3/8 inch Sürücülü Mafsallı Kol, 8-1/2 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Mafsallı Kol, 8-1/2 in tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Mafsallı yapı açılı çalışmada takılmadan hareket edecek ve aşırı boşluk göstermeyecektir.
Giriş/çıkış kareleri ilgili sürücü ölçüsüyle tam uyumlu; çıkış ucunda güvenli tutucu mekanizma bulunacaktır.
Gövde ve mafsal parçaları ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı olacaktır.
Yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon göstermeyecek; ASME B107 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
14. 3/8 inch Sürücülü Hız Kolu, 17-1/2 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Hız Kolu, 17-1/2 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Krank biçimli kol ve serbest dönen tutamak, bağlantı elemanlarının hızlı sökülüp takılmasına uygun olacaktır.
Kare sürücüde lokmayı güvenli tutan yaylı bilya bulunacak; kol takılmadan ve salınımsız çalışacaktır.
ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
15. 3/8 inch Sürücülü Ara Kol, 3 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Ara Kol, 3 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Gövde yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
16. 3/8 inch Sürücülü Ara Kol, 6 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Ara Kol, 6 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Gövde yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
17. 3/8 inch Sürücülü Ara Kol, 12 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Ara Kol, 12 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Gövde yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
18. Lokma Adaptörü, 1/4 inch Dişi x 3/8 inch Erkek
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Lokma Adaptörü, 1/4 inch Dişi x 3/8 inch Erkek tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Giriş ve çıkış tarafları belirtilen dişi/erkek kare sürücü yönü ve ölçüleriyle birebir uyumlu olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta güvenli tutucu bilya bulunacak; yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon oluşmayacaktır.
Manuel lokma takımları için olacak; ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
19. Lokma Adaptörü, 3/8 inch Dişi x 1/4 inch Erkek
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Lokma Adaptörü, 3/8 inch Dişi x 1/4 inch Erkek tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Giriş ve çıkış tarafları belirtilen dişi/erkek kare sürücü yönü ve ölçüleriyle birebir uyumlu olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta güvenli tutucu bilya bulunacak; yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon oluşmayacaktır.
Manuel lokma takımları için olacak; ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
20. 3/8 inch Sürücülü, 1/4 inch Altıgen Manyetik Bit Tutucu Lokma
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü, 1/4 inch Altıgen Manyetik Bit Tutucu Lokma tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Standart 1/4 inch altıgen tornavida uçlarıyla uyumlu ve ucu güvenle tutan mıknatıs/kilitleme mekanizmalı olacaktır.
Cırcır mekanizması sağ, sol ve sabit konumlu; düşük geri dönüş açılı ve yük altında atlamayan yapıda olacaktır.
Gövde/şaft ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten; sap ergonomik, kaymaz ve atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç değişimi aletsiz ve kolay yapılacak; mekanizma tekrarlı profesyonel kullanıma uygun olacaktır.
21. 3/8 inch Sürücülü Üniversal Mafsal
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 3/8 inch Sürücülü Üniversal Mafsal tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Mafsallı yapı açılı çalışmada takılmadan hareket edecek ve aşırı boşluk göstermeyecektir.
Giriş/çıkış kareleri ilgili sürücü ölçüsüyle tam uyumlu; çıkış ucunda güvenli tutucu mekanizma bulunacaktır.
Gövde ve mafsal parçaları ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı olacaktır.
Yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon göstermeyecek; ASME B107 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
22. Düz Mini Cırcırlı Bit Tutucu Kol
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz Mini Cırcırlı Bit Tutucu Kol tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Standart 1/4 inch altıgen tornavida uçlarıyla uyumlu ve ucu güvenle tutan mıknatıs/kilitleme mekanizmalı olacaktır.
Cırcır mekanizması sağ, sol ve sabit konumlu; düşük geri dönüş açılı ve yük altında atlamayan yapıda olacaktır.
Gövde/şaft ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten; sap ergonomik, kaymaz ve atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç değişimi aletsiz ve kolay yapılacak; mekanizma tekrarlı profesyonel kullanıma uygun olacaktır.
23. Düz Göbekten Cırcırlı Anahtar, 1/4 x 5/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz Göbekten Cırcırlı Anahtar, 1/4 x 5/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağızlar belirtilen ölçü ve geometride, bağlantı elemanına tam oturacak toleransta olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, Sağ/Sol Yönlü belirtilmişse yön değiştirmeli ve yük altında atlamadan çalışacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı işaretlenecek ve ürün profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.
24. Düz Göbekten Cırcırlı Anahtar, 3/8 x 7/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz Göbekten Cırcırlı Anahtar, 3/8 x 7/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağızlar belirtilen ölçü ve geometride, bağlantı elemanına tam oturacak toleransta olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, Sağ/Sol Yönlü belirtilmişse yön değiştirmeli ve yük altında atlamadan çalışacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı işaretlenecek ve ürün profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.
25. Düz Göbekten Cırcırlı Anahtar, 1/2 x 9/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz Göbekten Cırcırlı Anahtar, 1/2 x 9/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağızlar belirtilen ölçü ve geometride, bağlantı elemanına tam oturacak toleransta olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, Sağ/Sol Yönlü belirtilmişse yön değiştirmeli ve yük altında atlamadan çalışacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı işaretlenecek ve ürün profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.
26. Sağ/Sol Yönlü Spline Kombine Anahtar, 9/32 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Sağ/Sol YönlüSpline Kombine Anahtar, 9/32 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağızlar belirtilen ölçü ve geometride, bağlantı elemanına tam oturacak toleransta olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, Sağ/Sol Yönlü belirtilmişse yön değiştirmeli ve yük altında atlamadan çalışacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı işaretlenecek ve ürün profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.
27. Sağ/Sol Yönlü Spline Kombine Anahtar, 7/32 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Sağ/Sol YönlüSpline Kombine Anahtar, 7/32 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağızlar belirtilen ölçü ve geometride, bağlantı elemanına tam oturacak toleransta olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, Sağ/Sol Yönlü belirtilmişse yön değiştirmeli ve yük altında atlamadan çalışacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı işaretlenecek ve ürün profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.
28. 9 Parça Yarı Mat Yüzeyli Kısa Açılı Açık Ağız Anahtar Seti
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 9 Parça Yarı Mat Yüzeyli Kısa Açılı Açık Ağız Anahtar Seti tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
29. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 1/4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 1/4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
30. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 5/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 5/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
31. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 11/32 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 11/32 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
32. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 3/8 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 3/8 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
33. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 7/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 7/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
34. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 1/2 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 1/2 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
35. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 9/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 9/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
36. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 5/8 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 5/8 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
37. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 11/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 11/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
38. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 3/4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 3/4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
39. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 13/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 13/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
40. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 7/8 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 7/8 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
41. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 15/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 15/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
42. Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 1 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Düz-Yıldız Kombine Anahtar, 1 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette; yıldız ağızlı ürünlerde yükü köşeler yerine yan yüzeylere dağıtan geometri olacaktır.
Gövde dövme, ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Set halinde istenen ürünler ölçü sıralı taşıyıcı içinde eksiksiz teslim edilecek; her anahtarın ölçüsü kalıcı işaretli olacaktır.
ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.
43. Ayarlı Anahtar, 10 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Ayarlı Anahtar, 10 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Sabit ve hareketli çeneler paralel olacak ve bağlantı elemanını yüzeyine zarar vermeden güvenle kavrayacaktır.
Ayar vidası boşluksuz/takılmadan çalışacak ve yük altında ayarını koruyacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı olacaktır.
Çene açıklığı kalıcı ölçekle gösterilecek; ASME B107.100 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
44. Ayarlı Anahtar, 6 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Ayarlı Anahtar, 6 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Sabit ve hareketli çeneler paralel olacak ve bağlantı elemanını yüzeyine zarar vermeden güvenle kavrayacaktır.
Ayar vidası boşluksuz/takılmadan çalışacak ve yük altında ayarını koruyacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı olacaktır.
Çene açıklığı kalıcı ölçekle gösterilecek; ASME B107.100 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
45. Kilitli Pense, 5 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Kilitli Pense, 5 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
46. Kilitli Pense, 10 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Kilitli Pense, 10 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
47. Sağ/Sol Yönlü Emniyet Teli Bükme ve Kesme Pensesi, 8-3/4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Sağ/Sol Yönlü Emniyet Teli Bükme ve Kesme Pensesi, 8-3/4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
48. Konnektör Pensesi
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Konnektör Pensesi tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
Kabul kontrolü: Ürün tanımı, ölçüler, malzeme/yüzey kalitesi, işaretleme, mekanik çalışma ve üretici belgeleri kontrol edilir; gerekli görülürse numune üzerinde fonksiyon testi yapılır.
49. Ayarlı Kanallı Pense, 10 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Ayarlı Kanallı Pense, 10 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
50. Yan Keski, 6-1/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Yan Keski, 6-1/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
51. Kombine Mafsallı Pense, 6-9/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Kombine Mafsallı Pense, 6-9/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
52. Kesicili Uzun Burun Pense, 6-5/8 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Kesicili Uzun Burun Pense, 6-5/8 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda hizalı; mafsal minimum boşluklu ve takılmadan çalışır; saplar ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacaktır.
Ürünün kilitleme, ayar, tel bükme, kesme veya konnektör kavrama fonksiyonu tanımına uygun ve güvenli çalışacaktır.
53. Z Tipi PH1-PH2 Yıldız Tornavida
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Z Tipi PH1-PH2 Yıldız Tornavida tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
54. Z Tipi Düz Tornavida, 1 x 5,5 mm
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Z Tipi Düz Tornavida, 1 x 5,5 mm tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
55. Yuvarlak Şaftlı Düz Tornavida, 3/16 x 4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Yuvarlak Şaftlı Düz Tornavida, 3/16 x 4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
56. Yuvarlak Şaftlı Keystone Düz Tornavida, 1/4 x 6 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Yuvarlak Şaftlı Keystone Düz Tornavida, 1/4 x 6 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
57. Yuvarlak Şaftlı Keystone Düz Tornavida, 5/16 x 6 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Yuvarlak Şaftlı Keystone Düz Tornavida, 5/16 x 6 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
58. Yuvarlak Şaftlı Keystone Düz Tornavida, 3/8 x 10 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Yuvarlak Şaftlı Keystone Düz Tornavida, 3/8 x 10 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
59. Yuvarlak Şaftlı PH2 Yıldız Tornavida, 4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Yuvarlak Şaftlı PH2 Yıldız Tornavida, 4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette olacaktır.
Sap ergonomik, kaymaz, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sap üzerinde kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.
60. 13 Parça Uzun İnç Alyan Anahtar Seti
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 13 Parça Uzun İnç Alyan Anahtar Seti tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set .050-3/8 inch aralığındaki 13 standart inç ölçüyü içerecektir.
Anahtarlar ısıl işlem görmüş yüksek mukavemetli alaşımlı çelikten ve korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Uçlar bağlantı elemanına tam oturacak ölçü hassasiyetinde olacaktır.
Her anahtar ölçüsü kalıcı işaretli ve set ölçü sıralı düzenleyici tutucu içinde olacaktır.
61. Cırcırlı Standart Tornavida, 8-3/4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Cırcırlı Standart Tornavida, 8-3/4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Standart 1/4 inch altıgen tornavida uçlarıyla uyumlu ve ucu güvenle tutan mıknatıs/kilitleme mekanizmalı olacaktır.
Cırcır mekanizması sağ, sol ve sabit konumlu; düşük geri dönüş açılı ve yük altında atlamayan yapıda olacaktır.
Gövde/şaft ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten; sap ergonomik, kaymaz ve atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç değişimi aletsiz ve kolay yapılacak; mekanizma tekrarlı profesyonel kullanıma uygun olacaktır.
62. Cırcırlı Manyetik Avuç İçi Tornavida, 4-5/16 inch 
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Cırcırlı Manyetik Avuç İçi Tornavida, 4-5/16 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Standart 1/4 inch altıgen tornavida uçlarıyla uyumlu ve ucu güvenle tutan mıknatıs/kilitleme mekanizmalı olacaktır.
Cırcır mekanizması sağ, sol ve sabit konumlu; düşük geri dönüş açılı ve yük altında atlamayan yapıda olacaktır.
Gövde/şaft ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten; sap ergonomik, kaymaz ve atölye kimyasallarına dayanıklı olacaktır.
Uç değişimi aletsiz ve kolay yapılacak; mekanizma tekrarlı profesyonel kullanıma uygun olacaktır.
63. Bilyalı Tesviyeci Çekici, 12 oz
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Bilyalı Tesviyeci Çekici, 12 oz tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Başlık uygun sertlikte takım çeliğinden, dengeli ve yüzey kusursuz olacaktır.
Vurma yüzeyi düzgün, kenarlar çapaksız; bilyalı uç şekillendirme işlerine uygun olacaktır.
Sap darbeyi sönümleyen, ergonomik, kaymaz ve başlığa güvenli sabitlenmiş olacaktır.
Başlık ile sap arasında boşluk bulunmayacak; ürün profesyonel kullanıma uygun olacaktır.
64. Plastik Başlı Çekiç, 35 mm
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Plastik Başlı Çekiç, 35 mm tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Vurma başlıkları parçaya iz bırakmayı azaltan darbe dayanımlı mühendislik plastiğinden olacaktır.
Başlıklar gevşemeyecek ve gerektiğinde değiştirilebilir yapıda olacaktır.
Gövde/sap darbe yüküne dayanıklı, dengeli, ergonomik ve kaymaz olacaktır.
Vurma yüzeyleri düzgün, çapaksız ve deformasyonsuz olacaktır.
65. 5 Parça Zımba ve Keski Seti
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, 5 Parça Zımba ve Keski Seti tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set en az beş farklı zımba/keskiyi ölçü sıralı taşıyıcı içinde içerecektir.
Parçalar yüksek karbonlu takım çeliğinden dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve çalışma uçları uygun sertlikte olacaktır.
Vurma başlarında mantarlaşma, çatlak veya çapak; kesici/uç kısımlarda taşlama hatası bulunmayacaktır.
Her parça ölçüsü/tipi kalıcı işaretlenecek ve set profesyonel kullanıma uygun olacaktır.
66. Teleskopik Kontrol Aynası, 2-1/4 inch
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Teleskopik Kontrol Aynası, 2-1/4 inch tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ayna görüntüyü bozmayacak optik kalitede ve korozyona dayanıklı çerçeve içinde olacaktır.
Teleskopik sap istenen uzunlukta sabitlenebilecek; mafsal ayna açısını ayarlayıp konumunu koruyacaktır.
Sap kaymaz tutuşlu ve dar alanlara erişime uygun olacaktır.
Ayna yüzeyi çiziksiz, çatlağı bulunmadan koruyucu ambalajda teslim edilecektir.
67. Esnek Mekanik Parça Yakalama Aparatı “Teknisyen Tırnağı”
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Esnek Mekanik Parça Yakalama Aparatı tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Esnek gövde dar ve kıvrımlı alanlarda yönlendirilebilecek ve bırakıldığında kullanım dışı kalıcı deformasyon göstermeyecektir.
Uçta küçük parça ve kabloları kavrayan, sap üzerinden kumanda edilen mekanik çene bulunacaktır.
Kumanda/tutma sapı ergonomik, bağlantılar gevşemeye karşı dayanıklı olacaktır.
Uç ve gövde korozyona dayanıklı ve FOD riski oluşturmayacak güvenli yapıda olacaktır.
68. Esnek Manyetik Parça Yakalama Aparatı
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Esnek Manyetik Parça Yakalama Aparatı tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Esnek gövde dar ve kıvrımlı alanlarda yönlendirilebilecek ve bırakıldığında kullanım dışı kalıcı deformasyon göstermeyecektir.
Uçta küçük ferromanyetik parçaları güvenle kaldıracak kalıcı mıknatıs bulunacaktır.
Kumanda/tutma sapı ergonomik, bağlantılar gevşemeye karşı dayanıklı olacaktır.
Uç ve gövde korozyona dayanıklı ve FOD riski oluşturmayacak güvenli yapıda olacaktır.
69. Odaklanabilir LED El Feneri, En Az 200 Lümen
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Odaklanabilir LED El Feneri, En Az 200 Lümen tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Işık çıkışı en az 200 lümen, ışık kaynağı uzun ömürlü beyaz LED olacaktır.
Geniş alan ve odaklanmış uzun menzil aydınlatması arasında ayarlanabilir odak sistemi bulunacaktır.
Gövde darbeye/korozyona dayanıklı, kaymaz tutuşlu ve saha kullanımına uygun olacaktır.
Ürün pilleriyle birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.
70. Taşınabilir Su Geçirmez Sert Takım Çantası
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Taşınabilir Su Geçirmez Sert Takım Çantası tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde kopolimer polipropilen veya eşdeğer yüksek dayanımlı malzemeden, su/toz geçirmez ve darbe dayanımlı olacaktır.
Kapak çevresinde sızdırmaz conta, basınç dengeleme valfi, güvenli mandallar ve asma kilit uygulamasına uygun yuvalar bulunacaktır.
İç kısım listedeki aletlere özel, iki renkli kapalı hücreli EVA köpük yuvalarla FOD kontrollü biçimde düzenlenecektir.
Her yuva alet adı/ölçüsüyle kalıcı işaretlenecek; çanta kapalıyken aletler yuvalarından çıkmayacaktır.

Kontrol ve Kabul
Ürünler listeye göre %100 sayılacak ve her kalemin ölçüsü, tipi ve fonksiyonu kontrol edilecektir.
Cırcır, mafsal, kesici, bükme, kilitleme ve kavrama mekanizmaları uygun numune üzerinde işlev testine tabi tutulacaktır.
Her alet kendisine özel ve kalıcı işaretli köpük yuvaya tam oturacak; eksiklik kontrast renk üzerinden fark edilecektir.
Uygunsuz ürünler yüklenici tarafından ilave maliyet oluşturmadan yenileriyle değiştirilecektir.
Ek-1: Başlıca Teknik Dayanaklar
ASME B107 serisi - Lokma, anahtar, sürücü, pense ve tornavida el aletleri
FOD kontrolü - Her alet için görünür eksiklik göstergeli ve kalıcı işaretli yuva düzeni
Üretici teknik veri sayfaları ve kullanım/bakım talimatları

3.2.  B2 Aviyonik Taşınabilir Takım Çantası
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır. 
· Uçak aviyonik bakım, sökme-takma, kablolama ve hat bakım faaliyetlerinde kullanılmak üzere taşınabilir takım seti olacaktır.
· Set içeriği, idarece onaylanan içerik listesinde yer alan alet cinsi, teknik özellik ve adetlerin tamamını birebir içerecek; hassas elektronik/aviyonik uygulamalarda kullanılan aletler profesyonel sınıfta olacaktır.
· ESD hassas parçalarla temas eden pense, cımbız ve benzeri aletlerde uygun ESD koruması bulunacak; yalıtımlı alet talep edilen kalemlerde IEC 60900 uygunluğu belgelendirilecektir.
· Takımlar iki renkli, kapalı hücreli, yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı EVA köpük içinde FOD kontrollü biçimde yerleştirilecektir.
· Taşıma kutusu darbeye ve neme dayanıklı, kilitlenebilir, ergonomik saplı ve taşıma sırasında aletlerin yerinden çıkmasını önleyecek yapıda olacaktır.
· Teklif ile birlikte imzalı içerik listesi, marka-model tablosu, ESD/yalıtım belgeleri (uygulanabildiği ölçüde), kutu ölçüleri, toplam ağırlık ve garanti süresi sunulacaktır.
· Mekanik Teknisyen Takım Çantası İçerisinde Bulunması Gereken Aletler;
1. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 3/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 3/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
2. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 7/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 7/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
3. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 1/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 1/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
4. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 9/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 9/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
5. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 5/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 5/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
6. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 11/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 11/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
7. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 3/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 3/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
8. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 7/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 7/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
9. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 1/2" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 1/2" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
10. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 9/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 9/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
11. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 3/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 3/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
12. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 7/32 - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 7/32 - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
13. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 1/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 1/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
14. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 9/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 9/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.
15. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 5/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 5/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

16. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 11/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 11/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

17. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 3/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 3/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

18. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 7/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 7/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

19. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 1/2" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 1/2" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

20. 1/4" Sürücülü Derin Lokma 9/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Derin Lokma 9/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

21. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 1/8" - 6 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 1/8" - 6 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

22. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 5/32" - 6 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma 5/32" - 6 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

23. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 1/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 1/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

24. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 5/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 5/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

25. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 3/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 3/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

26. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 7/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 7/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

27. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 1/2" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 1/2" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

28. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 9/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 9/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

29. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 11/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 11/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

30. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 3/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 3/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

31. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 13/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 13/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

32. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 7/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 7/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

33. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 15/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 15/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

34. 3/8" Sürücülü Derin Lokma 1" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Derin Lokma 1" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

35. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 1/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 1/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

36. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 5/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 5/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

37. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 11/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 11/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

38. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 3/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 3/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

39. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 7/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 7/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

40. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 1/2" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 1/2" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

41. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 9/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 9/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

42. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 5/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 5/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

43. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 11/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 11/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

44. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 3/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 3/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

45. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 13/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 13/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

46. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 7/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 7/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

47. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 15/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 15/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

48. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 1" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma 1" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

49. 1/4" Sürücülü Kısa Lokma M10 - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Kısa Lokma M10 - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

50. 3/8" Sürücülü Kısa Lokma M10 - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Kısa Lokma M10 - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
El lokması, yüksek dayanımlı krom-vanadyum veya eşdeğer alaşımlı çelikten dövülmüş, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı krom kaplamalı olacaktır.
Lokma ağzı yükü bağlantı elemanının köşeleri yerine düz yüzeylerine dağıtan, köşe yuvarlanması riskini azaltan hassas geometrili olacaktır.
Kare sürücü bağlantısı, cırcır veya ara kol üzerindeki tutucu bilya ile güvenli kilitlenecek; lokma ölçüsü kalıcı ve okunaklı işaretlenecektir.
Darbeli kullanım için tasarlanmış ürün istenmediğinden darbeli anahtarda kullanılmayacak; ASME B107.110/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

51. 1/4" Sürücülü Ara Kol 2"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Ara Kol 2" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

52. 1/4" Sürücülü Ara Kol 3"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Ara Kol 3" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

53. 1/4" Sürücülü Ara Kol 6"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Ara Kol 6" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

54. 1/4" Sürücülü Ara Kol 10"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Ara Kol 10" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

55. 3/8" Sürücülü Cırcır Kolu
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Cırcır Kolu tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Cırcır mekanizması sağ ve sol yönde çalışacak, düşük geri dönüş açılı ince diş yapısına ve kolay erişilen yön değiştirme koluna sahip olacaktır.
Kare sürücü lokmayı güvenli tutan yaylı bilyalı; başlık ve sap ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten olacaktır.
Mekanizma yük altında diş atlamadan ve sıkışmadan çalışacak, sap korozyona dayanıklı ve ergonomik olacaktır.
ASME B107.10/B107.110 veya eşdeğer standarda uygun olacaktır.

56. 1/4" Sürücülü Cırcır Kolu
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Cırcır Kolu tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Cırcır mekanizması sağ ve sol yönde çalışacak, düşük geri dönüş açılı ince diş yapısına ve kolay erişilen yön değiştirme koluna sahip olacaktır.
Kare sürücü lokmayı güvenli tutan yaylı bilyalı; başlık ve sap ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten olacaktır.
Mekanizma yük altında diş atlamadan ve sıkışmadan çalışacak, sap korozyona dayanıklı ve ergonomik olacaktır.
ASME B107.10/B107.110 veya eşdeğer standarda uygun olacaktır.

57. 3/8" Sürücülü Ara Kol 1-3/4"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Ara Kol 1-3/4" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

58. 3/8" Sürücülü Ara Kol 3"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Ara Kol 3" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

59. 3/8" Sürücülü Ara Kol 6"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Ara Kol 6" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

60. 3/8" Sürücülü Ara Kol 8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Ara Kol 8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve tam polisajlı korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Erkek kare uçta lokmayı güvenli tutan yaylı bilya, dişi uçta sürücü ile uyumlu kilitleme kanalı bulunacaktır.
Parça yük altında eğilme, kalıcı deformasyon veya bağlantıdan ayrılma göstermeyecektir.
ASME B107.10/B107.110/B107.500 serisinin ilgili gereklerine uygun olacaktır.

61. Büyütücü Adaptör 1/4" F x 3/8" M
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Büyütücü Adaptör 1/4" F x 3/8" M tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Giriş ve çıkış tarafları, ürün tanımındaki dişi/erkek kare sürücü yönü ve ölçüleriyle birebir uyumlu olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta güvenli tutucu bilya bulunacak; yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon oluşmayacaktır.
Manuel lokma takımları için olacak ve ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

62. Düşürücü Adaptör 3/8" F x 1/4" M
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düşürücü Adaptör 3/8" F x 1/4" M tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Giriş ve çıkış tarafları, ürün tanımındaki dişi/erkek kare sürücü yönü ve ölçüleriyle birebir uyumlu olacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Erkek kare uçta güvenli tutucu bilya bulunacak; yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon oluşmayacaktır.
Manuel lokma takımları için olacak ve ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

63. 1/4" Sürücülü Üniversal Mafsal
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 1/4" Sürücülü Üniversal Mafsal tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Mafsallı yapı açılı ve eksen kaçıklığı bulunan çalışmalarda takılmadan hareket edecek, aşırı boşluk göstermeyecektir.
Giriş ve çıkış kareleri uyumlu olacak; çıkış ucunda lokmayı güvenli tutan mekanizma bulunacaktır.
Gövde ve mafsal parçaları ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon göstermeyecek; ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

64. 3/8" Sürücülü Üniversal Mafsal
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Üniversal Mafsal tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Mafsallı yapı açılı ve eksen kaçıklığı bulunan çalışmalarda takılmadan hareket edecek, aşırı boşluk göstermeyecektir.
Giriş ve çıkış kareleri uyumlu olacak; çıkış ucunda lokmayı güvenli tutan mekanizma bulunacaktır.
Gövde ve mafsal parçaları ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon göstermeyecek; ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

65. 3/8" Sürücülü Fırdöndü
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 3/8" Sürücülü Fırdöndü tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Mafsallı yapı açılı ve eksen kaçıklığı bulunan çalışmalarda takılmadan hareket edecek, aşırı boşluk göstermeyecektir.
Giriş ve çıkış kareleri uyumlu olacak; çıkış ucunda lokmayı güvenli tutan mekanizma bulunacaktır.
Gövde ve mafsal parçaları ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Yük altında ayrılma veya kalıcı deformasyon göstermeyecek; ASME B107.10/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

66. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 1/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 1/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

67. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 5/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 5/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

68. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 11/32" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 11/32" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

69. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 3/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 3/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

70. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 7/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 7/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

71. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 1/2" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 1/2" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

72. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 9/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 9/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

73. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 5/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 5/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

74. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 11/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 11/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

75. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 3/4" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 3/4" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

76. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 13/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 13/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

77. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 7/8" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 7/8" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

78. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 15/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 15/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

79. Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 1" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Geçme Kombine Anahtar 1" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

80. 7 Parça Mini Tip Kombine Anahtar Seti 12 Köşe (3/16-3/8")
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 7 Parça Mini Tip Kombine Anahtar Seti 12 Köşe (3/16-3/8") tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

81. Mini Tip Kombine Anahtar 6 Köşe 1/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Mini Tip Kombine Anahtar 6 Köşe 1/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

82. Mini Tip Kombine Anahtar 6 Köşe 5/32"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Mini Tip Kombine Anahtar 6 Köşe 5/32" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Açık ağız ve yıldız ağız aynı nominal ölçüde olacak; ağız toleransları bağlantı elemanına zarar vermeyecek hassasiyette olacaktır.
Gövde dövme alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Yıldız ağız yükü köşeler yerine bağlantı elemanının yan yüzeylerine dağıtan geometriye sahip olacaktır.
Ölçü kalıcı ve okunaklı işaretlenecek; ASME B107.100/B107.500 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

83. Düz Göbekten Cırcır Anahtar 1/4" x 5/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Göbekten Cırcır Anahtar 1/4" x 5/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Her iki uç ürün tanımında verilen ölçülerde ve 12 köşe geometrili olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, her iki yönde yük altında diş atlamadan ve sıkışmadan çalışacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı biçimde işaretlenecek ve anahtar profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.

84. Düz Göbekten Cırcır Anahtar 3/8" x 7/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Göbekten Cırcır Anahtar 3/8" x 7/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Her iki uç ürün tanımında verilen ölçülerde ve 12 köşe geometrili olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, her iki yönde yük altında diş atlamadan ve sıkışmadan çalışacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı biçimde işaretlenecek ve anahtar profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.

85. Düz Göbekten Cırcır Anahtar 1/2" x 9/16" - 12 Köşe
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Göbekten Cırcır Anahtar 1/2" x 9/16" - 12 Köşe tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Her iki uç ürün tanımında verilen ölçülerde ve 12 köşe geometrili olacaktır.
Cırcır mekanizması düşük salınım açılı, her iki yönde yük altında diş atlamadan ve sıkışmadan çalışacaktır.
Gövde ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, tam polisajlı ve korozyona dayanıklı olacaktır.
Ölçüler kalıcı biçimde işaretlenecek ve anahtar profesyonel tekrarlı kullanıma uygun olacaktır.

86. Kurbağacık Anahtar 6"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Kurbağacık Anahtar 6" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Sabit ve hareketli çeneler paralel, düzgün yüzeyli ve bağlantı elemanını güvenle kavrayacak hassasiyette olacaktır.
Ayar vidası boşluksuz ve takılmadan çalışacak, yük altında ayarını koruyacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Çene açıklığı için kalıcı ölçek bulunacak; ASME B107.100 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

87. Kurbağacık Anahtar 8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Kurbağacık Anahtar 8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Sabit ve hareketli çeneler paralel, düzgün yüzeyli ve bağlantı elemanını güvenle kavrayacak hassasiyette olacaktır.
Ayar vidası boşluksuz ve takılmadan çalışacak, yük altında ayarını koruyacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Çene açıklığı için kalıcı ölçek bulunacak; ASME B107.100 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

88. Kurbağacık Anahtar 10"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Kurbağacık Anahtar 10" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Sabit ve hareketli çeneler paralel, düzgün yüzeyli ve bağlantı elemanını güvenle kavrayacak hassasiyette olacaktır.
Ayar vidası boşluksuz ve takılmadan çalışacak, yük altında ayarını koruyacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten, korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Çene açıklığı için kalıcı ölçek bulunacak; ASME B107.100 veya eşdeğerine uygun olacaktır.

89. Z Tipi Yıldız Tornavida PH1-2
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Z Tipi Yıldız Tornavida PH1-2 tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

90. Z Tipi Düz Tornavida 1x5.5
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Z Tipi Düz Tornavida 1x5.5 tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

91. Düz-Yıldız Elektronikçi Tornavida Seti
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz-Yıldız Elektronikçi Tornavida Seti tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Elektronikçi/ESD olarak tanımlanan ürün, elektrostatik yükün kontrollü boşalmasını sağlayan ESD güvenli sapa sahip olacak ve üretici teknik belgesiyle doğrulanacaktır.
Set, ürün tanımında belirtilen parça sayısı ile düz/yıldız uç çeşitlerinin tamamını düzenleyici kutu veya taşıyıcı içinde içerecektir.

92. Saatçi Tornavida Seti 6 Parça Düz/Yıldız
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Saatçi Tornavida Seti 6 Parça Düz/Yıldız tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Set, ürün tanımında belirtilen parça sayısı ile düz/yıldız uç çeşitlerinin tamamını düzenleyici kutu veya taşıyıcı içinde içerecektir.

93. Elektronikçi Düz Tornavida 1/8", Bıçak Boyu 8" x Tam Boyu 11-3/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Elektronikçi Düz Tornavida 1/8", Bıçak Boyu 8" x Tam Boyu 11-3/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Elektronikçi/ESD olarak tanımlanan ürün, elektrostatik yükün kontrollü boşalmasını sağlayan ESD güvenli sapa sahip olacak ve üretici teknik belgesiyle doğrulanacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

94. Elektronikçi PH#0 Yıldız Tornavida , Bıçak Boyu 8" x Tam Boyu 11-3/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Elektronikçi PH#0 Yıldız Tornavida , Bıçak Boyu 8" x Tam Boyu 11-3/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Elektronikçi/ESD olarak tanımlanan ürün, elektrostatik yükün kontrollü boşalmasını sağlayan ESD güvenli sapa sahip olacak ve üretici teknik belgesiyle doğrulanacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

95. Düz Tornavida 1/8", Bıçak Boyu 3" x Tam Boyu 5-7/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Tornavida 1/8", Bıçak Boyu 3" x Tam Boyu 5-7/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

96. Düz Tornavida 3/16", Bıçak Boyu 3" x Tam Boyu 5-7/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Tornavida 3/16", Bıçak Boyu 3" x Tam Boyu 5-7/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

97. Düz Uçlu Tornavida 3/16”, Bıçak Boyu 5-13/16" x Tam Boy 10.1/8”
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Uçlu Tornavida 3/16”, Bıçak Boyu 5-13/16" x Tam Boy 10.1/8” tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

98. Düz Uçlu Tornavida 1/4", Bıçak Boyu 3-15/16" x Tam Boy x 8.7/8”
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Uçlu Tornavida 1/4", Bıçak Boyu 3-15/16" x Tam Boy x 8.7/8” tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

99. PH# 0 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 3" x Tam Boyu 6"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; PH# 0 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 3" x Tam Boyu 6" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

100. PH# 1 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 2-31/32" x Tam Boyu 7-1/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; PH# 1 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 2-31/32" x Tam Boyu 7-1/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

101. PH# 1 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 10" x Tam Boyu 14-1/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; PH# 1 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 10" x Tam Boyu 14-1/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

102. PH# 2 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 3-31/32" x Tam Boyu 8-7/8"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; PH# 2 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 3-31/32" x Tam Boyu 8-7/8" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

103. PH# 2 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 12" x Tam Boyu 17"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; PH# 2 Numara Yıldız Tornavida Bıçak Boyu 12" x Tam Boyu 17" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

104. Avuç İçi Yıldız Tornavida PH#2 x 3.1/2”
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Avuç İçi Yıldız Tornavida PH#2 x 3.1/2” tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

105. Avuç İçi Düz Tornavida 1/4" x 3.1/2”
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Avuç İçi Düz Tornavida 1/4" x 3.1/2” tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

106. Cırcırlı Manyetik Bit Tutucu Tornavida
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Cırcırlı Manyetik Bit Tutucu Tornavida tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Bıçak veya uç yüksek dayanımlı özel alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve korozyona dayanıklı kaplamalı olacaktır.
Uç geometrisi vida yuvasına tam oturacak, kayma ve bağlantı elemanına zarar verme riskini azaltacak hassasiyette işlenecektir.
Sap yağa ve yaygın atölye kimyasallarına dayanıklı, ergonomik, kaymaz ve düz yüzeyde yuvarlanmayı azaltan formda olacaktır.
Uç tipi ve ölçüsü sapın arka kısmında kalıcı ve kolay okunabilir biçimde işaretlenecektir.

107. Cırcırlı Bit Tutucu Anahtar
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Cırcırlı Bit Tutucu Anahtar tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Ürün profesyonel/endüstriyel sınıfta ve tekrarlı havacılık bakım kullanımına uygun olacaktır.
Gövde yüksek dayanımlı malzemeden, korozyona ve atölye koşullarına dayanıklı olacaktır.
Hareketli parçalar boşluksuz ve takılmadan çalışacak; ürün üzerinde ölçü/tip kalıcı biçimde işaretlenecektir.
Ürün yeni, kullanılmamış ve üretici teknik dokümanıyla birlikte teslim edilecektir.

108. Allen Anahtar Seti .050"-3/8" 13 Parça
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Allen Anahtar Seti .050"-3/8" 13 Parça tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Set .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 ve 3/8 in ölçülerinde toplam 13 L tipi anahtar içerecektir.
Anahtarlar yüksek mukavemetli alaşımlı çelikten, ısıl işlem görmüş ve aşınma/korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Uçlar bağlantı elemanına tam oturacak ölçü hassasiyetinde olacaktır.
Her ölçü kalıcı biçimde işaretlenecek ve ölçüsü yazılı düzenleyici tutucuda teslim edilecektir.

109. 8-3/4” Emniyet Tel Kıvırma Pensesi Sağ/Sol Yönlü Otomatik
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; 8-3/4” Reversible Wire Twister/Cutter tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Sağ ve sol yönde tel bükebilen tersinir ve otomatik geri dönüşlü mekanizmaya sahip olacaktır.
Çeneler teli kaydırmadan ve aşırı zedelemeden kavrayacak; entegre kesici teli temiz kesecektir.
Gövde ve çeneler ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı olacaktır.
Mekanizma düzenli büküm hatvesi oluşturacak ve kilitleme mandalı güvenli çalışacaktır.

110. Düz Uçlu Kargaburun - 7-25/32"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Düz Uçlu Kargaburun - 7-25/32" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

111. Sivri Uçlu Kargaburun 7-1/2"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Sivri Uçlu Kargaburun 7-1/2" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

112. Yan Keski 7-5/16"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Yan Keski 7-5/16" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

113. Polis Pensesi 7"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Polis Pensesi 7" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

114. Papağan Pense 7-1/16"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Papağan Pense 7-1/16" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

115. Kargaburun 7-1/4", 90° Açılı Kargaburun
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Kargaburun 7-1/4", 90° Açılı Kargaburun tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

116. Elektronikçi Kargaburun 5", 90° Açılı Kargaburun
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Elektronikçi Kargaburun 5", 90° Açılı Kargaburun tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

117. Elektronikçi Yan Keski 5"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Elektronikçi Yan Keski 5" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

118. Elektronikçi Kargaburun 5-1/2"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Elektronikçi Kargaburun 5-1/2" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

119. Kablo Sıyırma/Pabuç Sıkma Pensesi
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Wire Stripper/cutter/crimper/bolt cutter tool tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

120. Otomatik Kablo Sıyırma Pensesi
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Otomatik Kablo Sıyırma Pensesi tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

121. Konnektör Pensesi 9-1/2"
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Konnektör Pensesi 9-1/2" tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde dövme ve ısıl işlem görmüş yüksek dayanımlı çelikten, korozyona dayanıklı yüzeyli olacaktır.
Çeneler kapalı konumda düzgün hizalanacak; mafsal minimum boşlukla ve takılmadan çalışacaktır.
Kesici bulunan ürünlerde ağızlar indüksiyonla sertleştirilmiş ve uygun telde temiz kesim yapacak; sıyırıcı/krimp yuvaları kalıcı işaretli olacaktır.
Saplar ergonomik ve kaymaz; elektronikçi tipi ürünlerde yaylı geri açılmalı ve ESD güvenli olacaktır.

122. Led El Feneri 200 Lumen
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün; Led El Feneri 200 Lumen tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, ağız/uç, gövde boyu ve köşe sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Işık çıkışı en az 200 lümen ve ışık kaynağı uzun ömürlü beyaz LED olacaktır.
Geniş alan ile odaklanmış uzun menzil aydınlatması arasında ayarlanabilir odak sistemi bulunacaktır.
Gövde darbeye ve korozyona dayanıklı, kaymaz tutuşlu ve saha kullanımına uygun olacaktır.
Ürün pilleriyle birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.

123. Taşınabilir Su Geçirmez Sert Takım Çantası
Bu kalem aşağıdaki teknik şartların tamamını karşılayacaktır.
Ürün, Taşınabilir Su Geçirmez Sert Takım Çantası tipinde ve belirtilen bütün ölçü, sürücü, uç/ağız, uzunluk ve parça sayısı özelliklerine sahip olacaktır.
Gövde kopolimer polipropilen veya eşdeğer yüksek dayanımlı malzemeden, su/toz geçirmez ve darbe dayanımlı olacaktır.
Kapak çevresinde sızdırmaz conta, basınç dengeleme valfi, güvenli mandallar ve asma kilit uygulamasına uygun yuvalar bulunacaktır.
İç kısım listedeki aletlere özel, iki renkli kapalı hücreli EVA köpük yuvalarla FOD kontrollü biçimde düzenlenecektir.
Her yuva alet adı/ölçüsüyle kalıcı işaretlenecek; çanta kapalıyken aletler yuvalarından çıkmayacaktır.
Muayene ve Kabul
Ürünler Ek-1 cetveline göre %100 sayılacak; her kalemin ölçüsü, tipi ve fonksiyonu kontrol edilecektir.
Lokma, anahtar ve sürücü aksesuarlarının nominal ölçüleri, köşe geometrisi, sürücü uyumu ve tutucu mekanizmaları kontrol edilecektir.
Cırcır, mafsal, kesici, sıyırıcı ve bükme mekanizmaları uygun numune üzerinde işlev testine tabi tutulacaktır.
ESD aletleri için üretici teknik beyanı ile fiziksel ürün eşleştirilecektir.
Her alet, çanta içindeki kendisine özel ve kalıcı işaretli köpük yuvaya tam oturacaktır; eksiklik kontrast renk ile fark edilecektir.
Uygunsuz ürünler, idarenin bildirimi üzerine yüklenici tarafından ilave maliyet oluşturmadan yenileriyle değiştirilecektir.
Ek-1: Başlıca Teknik Dayanaklar
ASME B107.10/B107.100/B107.110/B107.500 - Lokma, anahtar, sürücü ve pense el aletleri
IEC 61340-5-1 ve ANSI/ESD S20.20 - Elektrostatik kontrollü alan uygulamaları
IEC 60900 - İlgili olması halinde yalıtımlı el aletleri
FOD kontrolü - Her alet için görünür eksiklik göstergeli ve kalıcı işaretli yuva düzeni

3.3.  1/4 inchch Sürücülü Klik Tip Mekanik Tork Anahtarı, 10-50 in-lb
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
9.1 Kare sürücü ölçüsü 1/4 inch; ayar aralığı 10-50 in-lb (yaklaşık 1,1-5,6 N·m); skala bölüntüsü en fazla 1 in-lb olacaktır.
9.2 Cırcırlı kafa ve lokmanın yanlışlıkla ayrılmasını önleyen hızlı bırakma mekanizması bulunacaktır.
9.3 Doğruluk, kapasitenin %20-%100 aralığında saat yönünde en az ±%4, saat yönünün tersinde en az ±%6 olacaktır.
9.4 Toplam uzunluk yaklaşık 9-1/2 inch (241 mm) olacak; sap ayar değerini kilitleyebilecektir.
9.5 ASME B107.300/B107.14 ve ISO 6789 esaslarına uygun, seri numaralı ve izlenebilir kalibrasyon sertifikalı teslim edilecektir.
3.4.  1/4 inchch Sürücülü Klik Tip Mekanik Tork Anahtarı, 40-200 in-lb
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
10.1  Kare sürücü 1/4 inch; ayar aralığı 40-200 in-lb (yaklaşık 4,5-22,6 N·m); bölüntü en fazla 1 in-lb olacaktır.
10.2  Cırcırlı kafa, kilitlenebilir Klik Tip Mekanik ayar ve tam polisajlı/korozyona dayanıklı metal gövde bulunacaktır.
10.3  Doğruluk, kapasitenin %20-%100 aralığında saat yönünde en az ±%4 ve ters yönde en az ±%6 olacaktır.
10.4  Toplam uzunluk yaklaşık 11-7/8 in (302 mm) olacaktır.
10.5  ASME B107.300/B107.14 ve ISO 6789 esaslarına uygun, seri numaralı ve izlenebilir kalibrasyon sertifikalı teslim edilecektir.
3.5.  3/8 inch Sürücülü Klik Tip Mekanik Tork Anahtarı, 40-200 in-lb
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
11.1  Kare sürücü 3/8 inch; ayar aralığı 40-200 in-lb (yaklaşık 4,5-22,6 N·m); bölüntü en fazla 1 in-lb olacaktır.
11.2  Cırcırlı kafa, kilitlenebilir Klik Tip Mekanik ayar ve tam polisajlı/korozyona dayanıklı metal gövde bulunacaktır.
11.3  Doğruluk, kapasitenin %20-%100 aralığında saat yönünde en az ±%4 ve ters yönde en az ±%6 olacaktır.
11.4  Toplam uzunluk yaklaşık 11-7/8 in (302 mm) olacaktır.
11.5  ASME B107.300/B107.14 ve ISO 6789 esaslarına uygun, seri numaralı ve izlenebilir kalibrasyon sertifikalı teslim edilecektir.
3.6.  1/2 inch Sürücülü Klik Tip Mekanik Tork Anahtarı, 320-1.600 in-lb
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
12.1  Kare sürücü 1/2 inch; ayar aralığı 320-1.600 in-lb (yaklaşık 36-181 N·m); bölüntü en fazla 10 in-lb olacaktır.
12.2  Cırcırlı kafa, kilitlenebilir Klik Tip Mekanik ayar ve tam polisajlı/korozyona dayanıklı metal gövde bulunacaktır.
12.3  Doğruluk, kapasitenin %20-%100 aralığında saat yönünde en az ±%4 ve ters yönde en az ±%6 olacaktır.
12.4  Toplam uzunluk yaklaşık 21-1/2 inch (546 mm) olacaktır.
12.5  ASME B107.300/B107.14 ve ISO 6789 esaslarına uygun, seri numaralı ve izlenebilir kalibrasyon sertifikalı teslim edilecektir.

3.7.  Otomatik Geri Dönüşlü Emniyet Teli Bükme Pensesi, 6 inch
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
13.1  Toplam uzunluk 6 inch (yaklaşık 152 mm), çene tipi konik/tapered olacaktır.
13.2  Tek elle itme-çekme ile çalışan, otomatik geri dönüşlü ve sağ/sol yönde büküm yapabilen mekanizmaya sahip olacaktır.
13.3  Çeneler emniyet telini kesmeden güvenli kavrayacak şekilde sertleştirilmiş alaşımlı çelikten üretilecektir.
13.4  Mekanizma boşluksuz çalışacak; tel bükümünde düzenli hatve oluşturacak ve kilitleme mandalı bulunacaktır.
13.5  Yüzey korozyona dayanıklı olacaktır; ürün yeni, kullanılmamış ve üretici ambalajında teslim edilecektir.
3.8.  Otomatik Geri Dönüşlü Emniyet Teli Bükme Pensesi, 9 inch
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
14.1  Toplam uzunluk yaklaşık 9 inch (229 mm), çene tipi konik/tapered olacaktır.
14.2  Tek elle itme-çekme ile çalışan, otomatik geri dönüşlü ve sağ/sol yönde büküm yapabilen mekanizmaya sahip olacaktır.
14.3  Çeneler emniyet telini kesmeden güvenli kavrayacak şekilde sertleştirilmiş alaşımlı çelikten üretilecektir.
14.4  Mekanizma boşluksuz çalışacak; tel bükümünde düzenli hatve oluşturacak ve kilitleme mandalı bulunacaktır.
14.5  Yüzey korozyona dayanıklı olacaktır; ürün yeni, kullanılmamış ve üretici ambalajında teslim edilecektir.
3.9.  Sac Metal Geçici Bağlantı Elemanı Kiti
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
21.1  Uçak sac metal parçalarının delme, hizalama ve perçinleme öncesinde geçici olarak birleştirilmesinde kullanılacak yaylı geçici bağlantı elemanları ve uygulama penselerinden oluşacaktır.
21.2   Kit, en az 3/32 in (#40), 1/8 in (#30), 5/32 in (#20) ve 3/16 in (#10) nominal ölçülerde bağlantı elemanları içerecek; her ölçü renk veya kalıcı işaret ile ayırt edilecektir.
21.3   Bağlantı elemanları korozyona dayanıklı çelik gövdeli, tekrarlı kullanıma uygun ve en az 1/4 inch (6,35 mm) malzeme kavrama kapasitesine sahip olacaktır.
21.4   Her ölçüyle uyumlu uygulama pensesi ve bölmeli, taşınabilir saklama kutusu bulunacaktır.
21.5   Kesin adet ve ölçü dağılımı teklif ile sunulacak güncel içerik listesinde gösterilecek ve sipariş öncesi idarenin onayına tabi olacaktır.

3.10.  Spiral Kanallı Kırık Vida Sökücü ve Matkap Ucu Seti
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
22.1  Kırılmış saplama, cıvata, soket başlı vida ve bağlantı parçalarının sökülmesine uygun spiral kanallı, sol yönlü sökücülerden oluşacaktır.
22.2   Sette EX-1, EX-2, EX-3, EX-4 ve EX-5 sınıfında en az beş sökücü ile bunlara uygun 5/64, 7/64, 5/32, 1/4 ve 19/64 in matkap uçları bulunacaktır.
22.3   Sökücülerin sol spiral geometrisi, ters yönde çevrildikçe parçaya daha kuvvetli tutunacak yapıda olacaktır.
22.4   Her sökücü üzerinde ölçüsü ve tavsiye edilen matkap ucu ölçüsü kalıcı olarak işaretlenecektir.
22.5   Tüm parçalar düzenleyici metal veya darbeye dayanıklı sert kutu içinde teslim edilecektir.

3.11.  41 Parça İnç Kılavuz ve Altıgen Pafta Seti
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
23.1  Set toplam 41 parçadan oluşacak; makine vidası ve kesirli inç UNC/UNF dişlerin açılması ve onarılmasına uygun olacaktır.
23.2   Kılavuz ve altıgen paftalar yüksek karbonlu takım çeliğinden imal edilecektir.
23.3   Kapsanan diş ölçüleri en az #4-40 ile 1/2-20 aralığında olacak; ilgili kaba ve ince diş ölçüleri set içinde bulunacaktır. 
23.4   Set; kılavuzlar, 1 in altıgen paftalar, ayarlı kılavuz kolu, T tipi kılavuz kolu, pafta tutucu, diş adımı mastarı ve tornavida/uygun yardımcı aletleri içerecektir.
23.5   Her parça ölçüsüne göre işaretli, darbeye dayanıklı ve bölmeli taşıma kutusunda teslim edilecektir.

3.12.  Profesyonel 4X Perçin Tabancası Kiti
Ürün tanımı teknik özellikler üzerinden yapılmıştır.
25.1  Kit, uçak yapısal bakım ve sac metal işlerinde AN470 üniversal ve AN426 havşa başlı perçinlerin çakılmasına uygun olacaktır.
25.2   Pnömatik perçin tabancası 4X sınıfında, 0.401 in şaftlı perçin setleriyle uyumlu olacaktır.
25.3   Kitte en az: 3/32, 1/8, 5/32 ve 3/16 in AN470 için 3,5 in düz setler; aynı ölçülerde 5,5 in düz setler; 3/32, 1/8, 5/32 ve 3/16 in için ofset setler; en az üç flush/mushroom set bulunacaktır.
25.4   En az dört farklı profilde bucking bar, hava regülatörü, beehive tutucu yay ve hızlı/handi tutucu yay bulunacaktır.
25.5   Perçin tabancası kontrollü tetiklemeye, ergonomik kavramaya ve ayarlanabilir darbe şiddetine uygun olacaktır.
25.6   Tüm parçalar her bir yuvası belirlenmiş, darbeye dayanıklı taşıma kutusunda teslim edilecektir; kesin içerik listesi teklif ekinde sunulacaktır.



4. Muayene ve Kabul
İdare, teklif aşamasında veya teslimatta katalog, teknik veri sayfası, numune ve üretici teyidi isteyebilir.
Görsel muayene, ölçü kontrolü ve fonksiyon testi uygulanacaktır. Tork anahtarlarında sertifika seri numarası ile alet seri numarası eşleşecektir.
Setler, onaylı içerik listesine göre %100 sayılacaktır. Eksik, farklı veya kullanılmış ürünler kabul edilmeyecektir.
Emniyet tellerinin çapı uygun kalibreli mikrometre ile örnekleme yöntemiyle kontrol edilebilir; ambalaj ve lot izlenebilirliği doğrulanacaktır.
Matkap uçları ve diş açma takımlarında malzeme/ölçü işaretleri, kesici geometrisi ve yüzey kusurları kontrol edilecektir.
Uygunsuz ürünler, idarenin bildiriminden sonra yüklenici tarafından ilave maliyet oluşturmadan yenileriyle değiştirilecektir.
Ek A - Uygulanacak Başlıca Standartlar
ISO 6789 - El tipi tork aletleri için uygunluk ve kalibrasyon gerekleri
ISO/IEC 17025 - Kalibrasyon izlenebilirliği
ASME B107 serisi - Lokma, anahtar ve sürücü el aletleri
MS20995 / NASM20995 - Havacılık tipi emniyet teli
NAS 907J veya ANSI/ASME B94.11M - Jobber boy matkap uçları
IEC 60900 - İlgili setlerde bulunan yalıtımlı el aletleri
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ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Nakliye vb. giderler yükleniciye aittir.
2. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
3. Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve sonra ödeme sürecine geçilecektir.
4. Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
5. Verilen teklifler aynı olduğu takdirde hangisinin alınacağına idare karar verecektir.
6. Teklif edilen ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır.
7. Alınacak ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır.
8. Garanti süresi içerisinde üretim, montaj veya malzeme kaynaklı arızalar yüklenici tarafından ücretsiz 2 gün içerisinde giderilecektir.
9. Garanti kapsamında değiştirilen parçalar için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
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