**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Bu talimatın amacı; Laboratuvarda, elektronik cihazları çalıştırmak ve test etmek amacıyla DC voltaj elde etmek için kullanılan DC güç kaynağını kullanan tüm personeli ve öğrencileri bilgilendirmek ve kurallara uymalarını sağlamaktır.

**2. GÖREV VE SORUMLULUK**

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna ve Birim Teknisyenlerine aittir.

**3. KULLANIM TALİMATI**

* DC güç kaynağını çalıştırmak için üzerinde bulunan açma düğmesi ON konumuna getirilir ve cihazın açılması beklenilir.
* Çalıştırılmak istenen elektronik alet kaç volta ve kaç amperlik akıma ihtiyaç duyuyorsa; güç kaynağı üzerinden voltaj ayarı ve akım ayarı yapılır.
* Daha sonra güç kaynağı üzerinde bulunan + ve – bağlantı noktaları kullanılarak elektronik alete krokodiller vasıtasıyla bağlantı yapılır.

**4. BAKIM-ONARIM TALİMATI**

* İşlem bittikten sonra güç kaynağı kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir.
* Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
* Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

**5. REFERANS DÖKÜMANLAR**

Cihaza ait kullanım kılavuzu